[](http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8isSM0pqtJLzs_Vz8ksLinWz06tLM8vSinWT05OLk7Ryy9K12dgMDQ1MjUxMTIwM2OwN79xcvXLC1dFp_RoT7p0VBYA198bpg)**Вниманию работодателей!**

*О соблюдении требований безопасности при проведении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах*

Доводим до вашего сведения, что по информации Федеральной службы по труду и занятости участились случаи гибели людей при выполнении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах.

В связи с увеличением несчастных случаев при выполнении работ в колодцах, ёмкостях и т. д. (водопроводных, канализационных, газовых) обращаем внимание на соблюдение требований Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 759н, Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н и Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н.

Причинами несчастных случаев явились: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в невыполнении работниками требований охраны труда при выполнении работ по обслуживанию и ремонту канализационных сетей и слабый контроль над проведением работ со стороны должностных лиц; неприменение работниками средств индивидуальной защиты; неприменение средств коллективной защиты.

В целях исключения групповых несчастных случаев с гибелью работников при проведении работ по подготовке к отопительному сезону, включающими, в том числе, работы по проверке готовности системы жилищно-коммунального и хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и газораспределения необходимо:

- запрещать работы с повышенной опасностью без присутствия инженерно-технического персонала в составе бригады;

- усилить контроль над работами с повышенной опасностью;

- усилить контроль над правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты, в том числе при работах с повышенной опасностью;

- усилить контроль над прохождением периодического медицинского осмотра;

- провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда, в том числе с работами с повышенной опасностью;

- провести внеочередное обучение и проверку знаний требований охраны труда в специализированном центре инженерно-техническому персоналу, ответственному за выдачу наряд-допуска, а также ответственным по наряду-допуску;

- провести внеочередную тренировку при работе в колодцах, с применением средств индивидуальной защиты;

- провести внеочередную проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи, в том числе при отравлении газами;

- провести внеплановый инструктаж по охране труда работникам предприятия;

- разработать экспресс-тест по проверке знаний охраны труда работникам при выдаче наряда-допуска на работы с повышенной опасностью.

Уважаемые работодатели! Просим вас организовать работу по профилактике производственного травматизма, а также рассмотреть возможность внедрения вышеперечисленных мероприятий в коммунальных службах.